Построить 3D модель. Порядок построения:
1. Построить контур маховика, использовать операцию «Вытягивание».
2. Операцией «Уклон» наклонить вертикальные поверхности на величину литейного уклона 3°. 
3. В центре построить квадрат, вытянуть его операцией «Вытягивание» и вычесть получившееся тело.
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