Рекомендации по выполнению Лабораторной работы №2
На тему «Протоколы транспортных и информационных сетей»

Данная работа состоит из двух частей – «ТЕОРИЯ» и «ЗАДАЧИ»

1.	Теоретическая часть лабораторной работы представлена в виде презентация PowerPoint, которая запускается при нажатии кнопки «ТЕОРИЯ». 
В данном исполнении Теоретическая часть наглядно иллюстрирует вопросы соответствующей лекции (используются элементы анимации, навигации, контекстно-выпадающие картинки и т.п.)

ВНИМАНИЕ !!! 
Для изучения теоретической части - на Вашем компьютере должна быть программа PowerPoint из пакета MS'Office-2007. 

Все необходимые указания для выполнения раздела «ТЕОРИЯ» вынесены на слайды презентации контекстно, в режиме скрытого показа, переход к которым осуществляется по гиперссылкам, либо в виде всплывающих окон.  При наведении на текст или изображение с использованием гиперссылки вместо стрелки указателя мыши появится рука. После завершения просмотра презентации происходит возврат к главному окну программы.  

2.	Завершив теоретический раздел, Вам следует переходить в раздел "ЗАДАЧИ". 
	Для этого следует нажать на кнопку «Задачи» в главном окне программы. 
Вам предлагается выполнить две задачи  в следующем порядке:
	1.Составить стек протоколов при взаимодействии в плоскости С (управление вызовом);
	2.Составить стек протоколов при взаимодействии в плоскости U (обмен речевыми сообщениями).

Также в главном окне представлены кнопки «Результат», «О программе» и «Выход». 
С помощью кнопки «Результат» можно узнать полученные оценки по задачам лабораторной работы. 
Нажав, кнопку «О программе», Вы прочитаете данные рекомендации по выполнению работы и использованию результатов в качестве помощи при выполнении 3-го задания по контрольной работе.

По нажатию кнопки «Выход» выдается предупредительное окно о подтверждении выхода, что защищает программу от случайного закрытия всех результатов. 

ВНИМАНИЕ!!! При выходе из программы (по нажатию кнопки "Выход") все результаты удаляются. 
Поэтому КОПИРУЙТЕ и СОХРАНЯЙТЕ нужные Вам окна с результатами выполнения задач в плоскости С и U по мере пролучения нужного Вам результата с хорошей оценкой (без ошибок).

Окно «Задачи» состоит из трех основных элементов: 
	1. Рисунок к задаче, 
	2. № задачи и краткое описание задачи (окно справа от рисунка),  
	3. Шаблоны для профилей протоколов, которые надо заполнить при выполнении задачи

Предусмотрена возможность регулирования длины и ширины окна задач программы.
	
Задачи в лабораторной работе представлены двух типов: 
•	в плоскости С (управление вызовом)
•	в плоскости U (обмен речевыми сообщениями). 

Вам предлагается для одного рисунка в разных плоскостях создать стеки протоколов для каждого устройства, то есть решить две задачи, сначала задачу в плоскости С, потом в плоскости U. 

Стеки протоколов приводятся в соответствии с уровнями модели OSI и выделены разными цветами для удобства пользования программой. 
Ввод ответов и проверка для каждого устройства происходит поочередно, пока не будет сформирован стек протоколов для одного устройства к другому перейти нельзя. 

Ввод протоколов осуществляется с помощью выпадающего списка, который содержит следующие варианты ответов: Z, FE, GE, 10BT, 0, V1,V3, MTP2, ETH, MPLS, LAPD, G.711, MTP3, IP, Q.931, M2UA SCTP, UDP, TCP, ISUP, SIP, RTP, G.729, E1. 
Если ответ в ячейку не введен, то это приравнивается к неправильному ответу. 

ВНИМАНИЕ!!!
В данной работе приняты следующие упрощения в обозначения протоколов и интерфейсов:
1.	Для подключения ISDN-телефона к модему NT1 используется S-интерфейс, который в данной работе для упрощения обозначен как V1-интерфейс.
2.	В цифровых интерфейсах АТС (E1 и PRI – V3) в плоскости U для передачи голосовых данных используется протокол G.711, реализуемый аппаратными средствами данных интерфейсов. По этой причине в качестве протокола физического уровня в плоскости U в данной работе вместо интерфейса Е1 или V3 принято указывать протокол G.711 (аудиокодек со скоростью 64 кбит/с). 
3.	Со стороны шлюза протокол G.711 обычно реализуется программными средствами, поэтому в данной работе в качестве протокола физического уровня в плоскости U принято указывать название соответствующего физического интерфейса (E1 или V3), а протокол аудиокодека G.711 принято обозначать на прикладном уровне.
4.	В транспортных речевых шлюзах со стороны сети IP могут использоваться различные типы аудиокодеков (G.723, G.729, GSM и т.д., включая и G.711). Однако, в данной работе в качестве аудиокодека в IP-сети задан именно кодек G.729.

При выходе из задач в главное окно введенные ответы сохраняются.
	
После того как стек одного устройства будет сформирован нужно нажать кнопку «Закончить стек». 
Затем появляется предупредительное окно «Закончить текущий стек?» и выдается результат, в котором указывается общее число протоколов для данного устройства и число верных ответов. 

Когда будут сформированы стеки всех элементов сети в данной плоскости - выдается результат по решению задачи в данной плоскости: 
общее число ответов, 
число верных ответов, 
оценка. 

Экранные формы (Print Screen) с результатами заполнения всех стеков протоколов в данной плоскости Вам предлагается использовать в качестве помощи для выполнения 3-го задания по контрольной работе. 

Если все заполненные стеки протоколов не помещаются в данную экранную форму по ширине (при разрешении экрана менее 800 по горизонтали), скопируйте по отдельности левую и правую части задачи с заполненными стеками протоколов.

Аналогично заполняем стеки протоколов в плоскости U и также используем в качестве помощи для выполнения 3-го задания по контрольной работе. 

Варианты Задач предлагаются для решения в произвольном порядке, при выходе из программы предлагаются другие задачи. 

Из окна «Результат» по нажатию кнопки «ОК» происходит возврат в главное окно программы.

Решение задач оценивается по следующим критериям:
	- 60-70% - «3»;
	- 70-80% - «4»;
	- 80-100% - «5». 
